YTELSESERKLÆRING

nr.0802002

1. Produktets navn og kode.

Dørstenger modell model CH (CH4-5) montert i Force 4 og 5

1412.XX XX: Ol(Sølv), 02(Gull), 03(Bronse)( 06(Hvit), 09(Sort), 99(Spesial)  
ZZ.1412.XX ZZ: Forhandlerens identifikasjonskode.

1. Produsentens navn og adresse.

TALLERES TREPAT, S.A. Merkenavn JUSTOR

P. I. Els Garrofers, 40

08340 VILASSAR DE MAR (BARCELONA)

Tel. (+34) 93 754 06 00 Faks (+34) 93 754 06 01

1. Bruk.

Hjelper til med å overholde kravene til selvlukking av brannutgangsdører.

1. Bestemmelse av ytelsesevaluering og verifiseringssystem.

SYSTEM 1



1. Varslet institusjon:

Navn og id-nummer.TECNALIA R<&T Certificacion, S.L.

nr. 1239

Utførte oppgaver. Evaluering og verifisering av produktet. Bestemmelse av ytelse.

Evalueringssystem. Evalueringssystem 1**.**

Utstedt dokument. Ytelseserklæringssertifikat nr. 1239/CPR/0802002

Utstedt dato. Utstedt den 4. mai 2007. (vl 02/07/13), (v2 10/11/14)

6. Påviste ytelser:.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grunnleggende egenskaper | Ytelse | | | | | | | | Harmoniserte tekniske spesifikasjoner |
| Selvlukkende system og dets holdbarhet |  | 4 | 8 | 4  5 | 1 | 1 | 3 |  | EN 1154:1996 |
| Farlige stoffer | PND | | | | | | | | +A1:2002 + AC:2006 |

• Ytelsen av produktet som er angitt i punkt 1 samsvarer med ytelsene som er påvist i punkt 6.

• Herved samsvarer denne ytelseserklæringen med EU-forskrift nr. 305/2011 under produsentens, som er nevnt i punkt 2, eneansvar.



Talleres Trepat, S.A.

Josep Ma. Trepat  
(Ledelsen)

Vilassar de mar 10/11/14

DECL/4R4CIOPRESTACIONSCECH4-5(GB)v2

1 av 1

